20N 40N 60N

L= 1 SST(DJF)/Z500(NDJ) r=0.7 (0%) F=0.61 SC=121 (0%)

L= 0 SST(NDJ)/Z500(NDJ) r=0.58 (0%) F=0.52 SC=92 (0%)

L= -1 SST(OND)/Z500(NDJ) r=0.47 (18%) F=0.54 SC=56 (4%)

20N 40N 60N

L= -2 SST(SON)/Z500(NDJ) r=0.45 (18%) F=0.54 SC=55 (5%)

L= -3 SST(ASO)/Z500(NDJ) r=0.5 (3%) F=0.63 SC=69 (0%)

L= -4 SST(JAS)/Z500(NDJ) r=0.54 (0%) F=0.7 SC=75 (0%)

100w 50w 0 20N 40N 60N

L= -5 SST(JJA)/Z500(NDJ) r=0.51 (0%) F=0.64 SC=70 (0%)

100w 50w 0

L= -6 SST(MJJ)/Z500(NDJ) r=0.44 (17%) F=0.57 SC=63 (0%)

100w 50w 0

L= -7 SST(AMJ)/Z500(NDJ) r=0.37 (69%) F=0.46 SC=52 (9%)

-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6

( K )

29-Jan-2001